{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["封面","汇总表","端和","励诚","明言"],"not_rendered":{"images":70,"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[1,1,1,9],[4,2,4,8],[6,2,6,8],[8,1,8,2],[8,3,8,8],[11,2,11,8],[12,3,12,9],[14,2,15,8],[16,3,16,9],[18,2,18,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"投 标 总 价"]
[]
[]
[null,"招 标 人：","盐城市东方新锐工程建设有限公司"]
[]
[null,"项目名称：","未来科技城端和、明言、励诚孵化器项目办公家具采购"]
[]
[null,"投标总价（小写）：",{"$nulls":7},"元"]
[]
[]
[null,"投 标 人："]
[{"$nulls":3},"                （单位盖章）"]
[]
[null,"法定代表人"]
[null,"或其代理人："]
[{"$nulls":3},"               （签字或盖章）"]
[]
[null,"日     期："]

{"sheet":"汇总表","index":1,"n_rows":6,"n_cols":4,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["投标报价汇总表"]
["序号","项目名称","投标报价金额（元）","备注"]
[1,"未来科技城2A端和孵化器12、13楼办公家具采购项目"]
[2,"未来科技城A2励诚孵化器7、14楼办公家具采购项目"]
[3,"未来科技城A2明言孵化器8、9楼办公家具采购项目"]
[4,"合计",{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"端和","index":2,"n_rows":35,"n_cols":8,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[3,1,3,2],[16,1,16,2],[30,1,30,2],[31,0,31,7],[32,2,32,7],[33,2,33,7],[34,2,34,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["未来科技城2A端和孵化器12、13楼办公家具采购项目投标报价表 "]
["序号","产品名称","规格及材质参数","计量\r\n单位","工程量","投标全费用综合\n单价（元）","投标合价（元）","参考样式"]
[]
["一","12F"]
[1,"四人位办公桌","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、每工位需预留1个插排（2个2孔插座、2个3孔插座），最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                                  \n6、尺寸：2800*1200*750mm","组",{"v":18,"d":"18.0"}]
[2,"双人位办公桌","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、每工位需预留1个插排（2个2孔插座、2个3孔插座），最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                                   \n6、尺寸：1400*1200*750mm","组",{"v":2,"d":"2.0"}]
[3,"六人位办公桌","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、每工位需预留1个插排（2个2孔插座、2个3孔插座），最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                        \n6、尺寸：4200*1200*750mm","组",{"v":1,"d":"1.0"}]
[4,"经理室办公桌（带边柜）","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、每工位需预留1个插排（2个2孔插座、2个3孔插座），最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                        \n6、尺寸：1800*800*750mm，边柜尺寸：900*400*620mm","组",{"v":10,"d":"10.0"}]
[5,"办公椅","1.一体成型PP框架，无缝注塑；\n2.人体工学设计，减轻腰椎疲劳；\n3.透气网布，内置乳胶垫，颜色可多选；\n4.优质尼龙扶手；\n5.不锈钢五星脚，尼龙滚轮，液压防爆杆；                                                      6.最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。                             \n7、尺寸：常规尺寸。","个",{"v":106,"d":"106.0"}]
[6,"经理办公椅","1.面料：采用优质皮革，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GBT 16799-2018 《家具用皮革》要求标准，气味干态/湿态测试≤2级，禁用偶氮燃料含量未检出；软包饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性。\n2.海绵：GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，软硬适当，坐感舒适，加弹性好，防潮防污易清洁，皮面柔软舒适透气性强光泽度好，富于韧性。\n3.内框架：依据人体工程学原理设计，内框采用实木做为框架（无死结，无腐朽、无水花、无毛刺)含水率小于12%以内，材质坚硬刚性强，承托力达500kg，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐，防虫，防潮。                                                                     4.五金：采用优质弹簧，回弹性好，全部采用防腐防锈处理。\n5.绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量未检出。\n6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。","个",{"v":10,"d":"10.0"}]
[7,"双人沙发","1.面料：采用优质皮革，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GBT 16799-2018 《家具用皮革》要求标准，气味干态/湿态测试≤2级，禁用偶氮燃料含量未检出；软包饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性。\n2.海绵：GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，软硬适当，坐感舒适，加弹性好，防潮防污易清洁，皮面柔软舒适透气性强光泽度好，富于韧性。\n3.内框架：依据人体工程学原理设计，内框采用实木做为框架（无死结，无腐朽、无水花、无毛刺)含水率小于12%以内，材质坚硬刚性强，承托力达500kg，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐，防虫，防潮。                                                                     4.五金：采用优质弹簧，回弹性好，全部采用防腐防锈处理。\n5.绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量未检出。                           \n6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。                                \n7、尺寸：1600*800*700mm","组",{"v":12,"d":"12.0"}]
[8,"经理室定制书柜","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                             \n6、尺寸：（1550+900）*2400*350mm","组",{"v":12,"d":"12.0"}]
[9,"休闲区定制装饰柜","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                               6、尺寸：2400*2400*350mm","组",{"v":8,"d":"8.0"}]
[10,"办公区定制书柜","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                               6、尺寸：800*2400*380mm","组",{"v":39,"d":"39.0"}]
[11,"洽谈区休闲桌椅","1、台面为15mm厚灰色岩板台面，灰色方钢金属支架；                                                                                                             2、台面石材及支架颜色需经设计师及甲方确认。                                3、尺寸：800*800*750mm                     \n4、布艺休闲椅，常规尺寸，金属支架","组",{"v":8,"d":"8.0"}]
[12,"会议桌","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。                                       6、尺寸：2000*1000*750mm ","组",{"v":1,"d":"1.0"}]
["二","13F"]
[1,"四人位办公桌","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、每工位需预留1个插排（2个2孔插座、2个3孔插座），最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                                  \n6、尺寸：2800*1200*750mm","组",{"v":18,"d":"18.0"}]
[2,"双人位办公桌","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、每工位需预留1个插排（2个2孔插座、2个3孔插座），最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                                   \n6、尺寸：1400*1200*750mm","组",{"v":5,"d":"5.0"}]
[3,"六人位办公桌","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、每工位需预留1个插排（2个2孔插座、2个3孔插座），最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                        \n6、尺寸：4200*1200*750mm","组",{"v":1,"d":"1.0"}]
[4,"经理室办公桌（带边柜）","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、每工位需预留1个插排（2个2孔插座、2个3孔插座），最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                        \n6、尺寸：1800*800*750mm，边柜尺寸：900*400*620mm","组",{"v":11,"d":"11.0"}]
[5,"办公椅","1.一体成型PP框架，无缝注塑；\n2.人体工学设计，减轻腰椎疲劳；\n3.透气网布，内置乳胶垫，颜色可多选；\n4.优质尼龙扶手；\n5.不锈钢五星脚，尼龙滚轮，液压防爆杆；                                                      6.最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。                             \n7、尺寸：常规尺寸。","个",{"v":115,"d":"115.0"}]
[6,"经理办公椅","1.面料：采用优质皮革，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GBT 16799-2018 《家具用皮革》要求标准，气味干态/湿态测试≤2级，禁用偶氮燃料含量未检出；软包饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性。\n2.海绵：GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，软硬适当，坐感舒适，加弹性好，防潮防污易清洁，皮面柔软舒适透气性强光泽度好，富于韧性。\n3.内框架：依据人体工程学原理设计，内框采用实木做为框架（无死结，无腐朽、无水花、无毛刺)含水率小于12%以内，材质坚硬刚性强，承托力达500kg，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐，防虫，防潮。                                                                     4.五金：采用优质弹簧，回弹性好，全部采用防腐防锈处理。\n5.绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量未检出。\n6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。","个",{"v":11,"d":"11.0"}]
[7,"双人沙发","1.面料：采用优质皮革，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GBT 16799-2018 《家具用皮革》要求标准，气味干态/湿态测试≤2级，禁用偶氮燃料含量未检出；软包饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性。\n2.海绵：GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，软硬适当，坐感舒适，加弹性好，防潮防污易清洁，皮面柔软舒适透气性强光泽度好，富于韧性。\n3.内框架：依据人体工程学原理设计，内框采用实木做为框架（无死结，无腐朽、无水花、无毛刺)含水率小于12%以内，材质坚硬刚性强，承托力达500kg，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐，防虫，防潮。                                                                     4.五金：采用优质弹簧，回弹性好，全部采用防腐防锈处理。\n5.绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量未检出。                           \n6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。                                \n7、尺寸：1600*800*700mm","组",{"v":16,"d":"16.0"}]
[8,"经理室定制书柜","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                             \n6、尺寸：（1550+900）*2400*350mm","组",{"v":11,"d":"11.0"}]
[9,"办公区定制装饰柜","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                               6、尺寸：800*2400*380mm","组",{"v":38,"d":"38.0"}]
[10,"洽谈区休闲桌椅","1、台面为15mm厚灰色岩板台面，灰色方钢金属支架；                                                                                                             2、台面石材及支架颜色需经设计师及甲方确认。                                3、尺寸：800*800*750mm                     \n4、布艺休闲椅，常规尺寸，金属支架","组",{"v":2,"d":"2.0"}]
[11,"休闲区定制装饰柜","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                               6、尺寸：2400*2400*350mm","组",{"v":2,"d":"2.0"}]
[12,"会议桌","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。                                       6、尺寸：3600*1200*750mm ","组",{"v":1,"d":"1.0"}]
[13,"成品定制人造石前台","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白色烤漆：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                  5、台面采用15mm厚白色人造石。                               \n6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。                                       7、尺寸：2400*600*750mm ","组",{"v":1,"d":"1.0"}]
["三","总价"]
["注：1、全费用综合单价和合价主要包括（但不限于）： 货物价格（含配套辅材，备品备件、专用工具、技术资料等）、包装费、运输费、保险费、上下货力资费、安装布置费、现场措施费、调试费、验收检测费、质保期内的售后服务费、保洁费、管理费、措施费、规费、利润、税金【投标报价时统一按13%计取并分摊至综合单价中，结算时按实际开票税率结算】、市场风险及国家政策性调整风险、不可预见费及验收合格交付使用前发生的所有费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。\n2、表中的名称、规格、技术参数、单位、数量，投标人投标时不得作任何变动，如有疑问，须在提问截止时间前提出，由招标人统一修改。\n3、表中图片仅作参考，投标人应按照投标报价表中的规格、材质和工艺来生产，家具式样、颜色、五金件的款式最终由招标人确认（价格不因此作调整），招标人保留调整颜色的权利，最终以招标人选定的颜色进行供货，且中标价格不因颜色变化而调整。                                                                                                                                                  \n4、具体尺寸以现场实际测量为准，中标单价不因此调整。\n5、招标人保留采购货物变更的权利。"]
[null,null,"投标人(公章)：                                                                                 "]
[null,null,"                                     法定代表人或委托代理人（签字或印章）：                                   "]
[null,null,"                                                            日 期：                    年                        月                    日"]

{"sheet":"励诚","index":3,"n_rows":32,"n_cols":8,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[3,1,3,2],[15,1,15,2],[27,1,27,2],[28,0,28,7],[29,2,29,7],[30,2,30,7],[31,2,31,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["未来科技城A2励诚孵化器7、14楼办公家具采购项目投标报价表   "]
["序号","产品名称","规格及材质参数","计量\r\n单位","工程量","投标全费用综合\n单价（元）","投标合价（元）","参考样式"]
[]
["一","7F"]
[1,"四人位办公桌","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、每工位需预留1个插排（2个2孔插座、2个3孔插座），最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                                  \n6、尺寸：2800*1200*750mm","组",{"v":11,"d":"11.0"}]
[2,"六人位办公桌","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、每工位需预留1个插排（2个2孔插座、2个3孔插座），最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                        \n6、尺寸：4200*1200*750mm","组",{"v":8,"d":"8.0"}]
[3,"经理室办公桌（带边柜）","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、每工位需预留1个插排（2个2孔插座、2个3孔插座），最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                        \n6、尺寸：1800*800*750mm，边柜尺寸：900*400*620mm","组",{"v":11,"d":"11.0"}]
[4,"办公椅","1.一体成型PP框架，无缝注塑；\n2.人体工学设计，减轻腰椎疲劳；\n3.透气网布，内置乳胶垫，颜色可多选；\n4.优质尼龙扶手；\n5.不锈钢五星脚，尼龙滚轮，液压防爆杆；                                                      6.最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。                             \n7、尺寸：常规尺寸。","个",{"v":138,"d":"138.0"}]
[5,"经理办公椅","1.面料：采用优质皮革，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GBT 16799-2018 《家具用皮革》要求标准，气味干态/湿态测试≤2级，禁用偶氮燃料含量未检出；软包饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性。\n2.海绵：GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，软硬适当，坐感舒适，加弹性好，防潮防污易清洁，皮面柔软舒适透气性强光泽度好，富于韧性。\n3.内框架：依据人体工程学原理设计，内框采用实木做为框架（无死结，无腐朽、无水花、无毛刺)含水率小于12%以内，材质坚硬刚性强，承托力达500kg，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐，防虫，防潮。                                                                     4.五金：采用优质弹簧，回弹性好，全部采用防腐防锈处理。\n5.绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量未检出。\n6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。","个",{"v":11,"d":"11.0"}]
[6,"双人沙发","1.面料：采用优质皮革，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GBT 16799-2018 《家具用皮革》要求标准，气味干态/湿态测试≤2级，禁用偶氮燃料含量未检出；软包饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性。\n2.海绵：GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，软硬适当，坐感舒适，加弹性好，防潮防污易清洁，皮面柔软舒适透气性强光泽度好，富于韧性。\n3.内框架：依据人体工程学原理设计，内框采用实木做为框架（无死结，无腐朽、无水花、无毛刺)含水率小于12%以内，材质坚硬刚性强，承托力达500kg，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐，防虫，防潮。                                                                     4.五金：采用优质弹簧，回弹性好，全部采用防腐防锈处理。\n5.绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量未检出。                           \n6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。                                \n7、尺寸：1600*800*700mm","组",{"v":13,"d":"13.0"}]
[7,"休闲区茶几","1、台面为15mm厚灰色岩板台面，灰色方钢金属支架；                                                                                                             2、台面石材及支架颜色需经设计师及甲方确认。                                3、尺寸：800*800*750mm                     ","组",{"v":2,"d":"2.0"}]
[8,"经理室定制书柜","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                              \n6、尺寸：2700*2400*350mm","组",{"v":12,"d":"12.0"}]
[9,"办公区定制书柜","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                               6、尺寸：900*2400*400mm","组",{"v":31,"d":"31.0"}]
[10,"洽谈区休闲桌椅","1、台面为15mm厚灰色岩板台面，灰色方钢金属支架；                                                                                                             2、台面石材及支架颜色需经设计师及甲方确认。                                3、尺寸：800*800*750mm                     \n4、布艺休闲椅，常规尺寸，金属支架","组",{"v":3,"d":"3.0"}]
[11,"会议桌","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。                                       6、尺寸：5500*1600*750mm ","组",{"v":1,"d":"1.0"}]
["二","14F"]
[1,"四人位办公桌","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、每工位需预留1个插排（2个2孔插座、2个3孔插座），最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                                  \n6、尺寸：2800*1200*750mm","组",{"v":19,"d":"19.0"}]
[2,"六人位办公桌","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、每工位需预留1个插排（2个2孔插座、2个3孔插座），最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                        \n6、尺寸：4200*1200*750mm","组",{"v":6,"d":"6.0"}]
[3,"经理室办公桌（带边柜）","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、每工位需预留1个插排（2个2孔插座、2个3孔插座），最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                        \n6、尺寸：1800*800*750mm，边柜尺寸：900*400*620mm","组",{"v":18,"d":"18.0"}]
[4,"办公椅","1.一体成型PP框架，无缝注塑；\n2.人体工学设计，减轻腰椎疲劳；\n3.透气网布，内置乳胶垫，颜色可多选；\n4.优质尼龙扶手；\n5.不锈钢五星脚，尼龙滚轮，液压防爆杆；                                                      6.最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。                             \n7、尺寸：常规尺寸。","个",{"v":132,"d":"132.0"}]
[5,"经理办公椅","1.面料：采用优质皮革，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GBT 16799-2018 《家具用皮革》要求标准，气味干态/湿态测试≤2级，禁用偶氮燃料含量未检出；软包饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性。\n2.海绵：GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，软硬适当，坐感舒适，加弹性好，防潮防污易清洁，皮面柔软舒适透气性强光泽度好，富于韧性。\n3.内框架：依据人体工程学原理设计，内框采用实木做为框架（无死结，无腐朽、无水花、无毛刺)含水率小于12%以内，材质坚硬刚性强，承托力达500kg，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐，防虫，防潮。                                                                     4.五金：采用优质弹簧，回弹性好，全部采用防腐防锈处理。\n5.绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量未检出。\n6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。","个",{"v":18,"d":"18.0"}]
[6,"双人沙发","1.面料：采用优质皮革，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GBT 16799-2018 《家具用皮革》要求标准，气味干态/湿态测试≤2级，禁用偶氮燃料含量未检出；软包饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性。\n2.海绵：GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，软硬适当，坐感舒适，加弹性好，防潮防污易清洁，皮面柔软舒适透气性强光泽度好，富于韧性。\n3.内框架：依据人体工程学原理设计，内框采用实木做为框架（无死结，无腐朽、无水花、无毛刺)含水率小于12%以内，材质坚硬刚性强，承托力达500kg，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐，防虫，防潮。                                                                     4.五金：采用优质弹簧，回弹性好，全部采用防腐防锈处理。\n5.绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量未检出。                           \n6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。                                \n7、尺寸：1600*700*700mm","组",{"v":17,"d":"17.0"}]
[7,"茶几","1、台面为15mm厚灰色岩板台面，灰色方钢金属支架；                                                                                                             2、台面石材及支架颜色需经设计师及甲方确认。                                3、尺寸：600*1200*450mm                     ","组",{"v":2,"d":"2.0"}]
[8,"经理室定制书柜","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                               6、尺寸：1800*2400*350mm","组",{"v":13,"d":"13.0"}]
[9,"办公区定制书柜","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                               6、尺寸：800*2400*380mm","组",{"v":67,"d":"67.0"}]
[10,"会议桌","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。                                       6、尺寸：2200*1200*750mm ","组",{"v":2,"d":"2.0"}]
[11,"洽谈区休闲桌椅","1、台面为15mm厚灰色岩板台面，灰色方钢金属支架；                                                                                                             2、台面石材及支架颜色需经设计师及甲方确认。                                3、尺寸：800*800*750mm                     \n4、布艺休闲椅，常规尺寸，金属支架","组",{"v":1,"d":"1.0"}]
["三","总价"]
["注：1、全费用综合单价和合价主要包括（但不限于）： 货物价格（含配套辅材，备品备件、专用工具、技术资料等）、包装费、运输费、保险费、上下货力资费、安装布置费、现场措施费、调试费、验收检测费、质保期内的售后服务费、保洁费、管理费、措施费、规费、利润、税金【投标报价时统一按13%计取并分摊至综合单价中，结算时按实际开票税率结算】、市场风险及国家政策性调整风险、不可预见费及验收合格交付使用前发生的所有费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。\n2、表中的名称、规格、技术参数、单位、数量，投标人投标时不得作任何变动，如有疑问，须在提问截止时间前提出，由招标人统一修改。\n3、表中图片仅作参考，投标人应按照投标报价表中的规格、材质和工艺来生产，家具式样、颜色、五金件的款式最终由招标人确认（价格不因此作调整），招标人保留调整颜色的权利，最终以招标人选定的颜色进行供货，且中标价格不因颜色变化而调整。                                                                                                                                                  \n4、具体尺寸以现场实际测量为准，中标单价不因此调整。\n5、招标人保留采购货物变更的权利。"]
[null,null,"投标人(公章)：                                                                                 "]
[null,null,"                                     法定代表人或委托代理人（签字或印章）：                                   "]
[null,null,"                                                            日 期：                    年                        月                    日"]

{"sheet":"明言","index":4,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[3,1,3,2],[17,1,17,2],[28,1,28,2],[29,0,29,7],[30,2,30,7],[31,2,31,7],[32,2,32,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["未来科技城A2明言孵化器8、9楼办公家具采购项目投标报价表  "]
["序号","产品名称","规格及材质参数","计量\r\n单位","工程量","投标全费用综合\n单价（元）","投标合价（元）","参考样式"]
[]
["一","8F"]
[1,"四人位办公桌","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、每工位需预留1个插排（2个2孔插座、2个3孔插座），最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                                  \n6、尺寸：2800*1200*750mm","组",{"v":1,"d":"1.0"}]
[2,"双人位办公桌","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、每工位需预留1个插排（2个2孔插座、2个3孔插座），最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                                   \n6、尺寸：1400*1200*750mm","组",{"v":9,"d":"9.0"}]
[3,"六人位办公桌","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、每工位需预留1个插排（2个2孔插座、2个3孔插座），最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                        \n6、尺寸：4200*1200*750mm","组",{"v":12,"d":"12.0"}]
[4,"经理室办公桌（带边柜）","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、每工位需预留1个插排（2个2孔插座、2个3孔插座），最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                        \n6、尺寸：1800*800*750mm，边柜尺寸：900*400*620mm","组",{"v":11,"d":"11.0"}]
[5,"办公椅","1.一体成型PP框架，无缝注塑；\n2.人体工学设计，减轻腰椎疲劳；\n3.透气网布，内置乳胶垫，颜色可多选；\n4.优质尼龙扶手；\n5.不锈钢五星脚，尼龙滚轮，液压防爆杆；                                                      6.最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。                             \n7、尺寸：常规尺寸。","个",{"v":129,"d":"129.0"}]
[6,"经理办公椅","1.面料：采用优质皮革，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GBT 16799-2018 《家具用皮革》要求标准，气味干态/湿态测试≤2级，禁用偶氮燃料含量未检出；软包饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性。\n2.海绵：GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，软硬适当，坐感舒适，加弹性好，防潮防污易清洁，皮面柔软舒适透气性强光泽度好，富于韧性。\n3.内框架：依据人体工程学原理设计，内框采用实木做为框架（无死结，无腐朽、无水花、无毛刺)含水率小于12%以内，材质坚硬刚性强，承托力达500kg，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐，防虫，防潮。                                                                     4.五金：采用优质弹簧，回弹性好，全部采用防腐防锈处理。\n5.绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量未检出。\n6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。","个",{"v":11,"d":"11.0"}]
[7,"双人沙发","1.面料：采用优质皮革，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GBT 16799-2018 《家具用皮革》要求标准，气味干态/湿态测试≤2级，禁用偶氮燃料含量未检出；软包饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性。\n2.海绵：GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，软硬适当，坐感舒适，加弹性好，防潮防污易清洁，皮面柔软舒适透气性强光泽度好，富于韧性。\n3.内框架：依据人体工程学原理设计，内框采用实木做为框架（无死结，无腐朽、无水花、无毛刺)含水率小于12%以内，材质坚硬刚性强，承托力达500kg，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐，防虫，防潮。                                                                     4.五金：采用优质弹簧，回弹性好，全部采用防腐防锈处理。\n5.绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量未检出。                           \n6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。                                \n7、尺寸：1600*700*700mm","组",{"v":18,"d":"18.0"}]
[8,"茶几","1、台面为15mm厚灰色岩板台面，灰色方钢金属支架；                                                                                                             2、台面石材及支架颜色需经设计师及甲方确认。                                3、尺寸：600*1200*450mm                     ","组",{"v":4,"d":"4.0"}]
[9,"经理室定制书柜","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                               6、尺寸：1800*2400*350mm","组",{"v":12,"d":"12.0"}]
[10,"小办公室定制书柜","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                               6、尺寸：1000*2400*380mm","组",{"v":6,"d":"6.0"}]
[11,"办公区定制书柜","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                               6、尺寸：800*2400*380mm","组",{"v":42,"d":"42.0"}]
[12,"会议桌","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。                                       6、尺寸：3500*1400*750mm ","组",{"v":1,"d":"1.0"}]
[13,"成品定制人造石前台","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白色烤漆：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                  5、台面采用15mm厚白色人造石。                               \n6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。                                       7、尺寸：2400*600*750mm ","组",{"v":1,"d":"1.0"}]
["二","9F"]
[1,"四人位办公桌","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、每工位需预留1个插排（2个2孔插座、2个3孔插座），最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                                  \n6、尺寸：2800*1200*750mm","组",{"v":1,"d":"1.0"}]
[2,"双人位办公桌","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、每工位需预留1个插排（2个2孔插座、2个3孔插座），最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                                   \n6、尺寸：1400*1200*750mm","组",{"v":7,"d":"7.0"}]
[3,"六人位办公桌","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、每工位需预留1个插排（2个2孔插座、2个3孔插座），最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                        \n6、尺寸：4200*1200*750mm","组",{"v":16,"d":"16.0"}]
[4,"经理室办公桌（带边柜）","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、每工位需预留1个插排（2个2孔插座、2个3孔插座），最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                        \n6、尺寸：1800*800*750mm，边柜尺寸：900*400*620mm","组",{"v":10,"d":"10.0"}]
[5,"办公椅","1.一体成型PP框架，无缝注塑；\n2.人体工学设计，减轻腰椎疲劳；\n3.透气网布，内置乳胶垫，颜色可多选；\n4.优质尼龙扶手；\n5.不锈钢五星脚，尼龙滚轮，液压防爆杆；                                                      6.最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。                             \n7、尺寸：常规尺寸。","个",{"v":134,"d":"134.0"}]
[6,"经理办公椅","1.面料：采用优质皮革，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GBT 16799-2018 《家具用皮革》要求标准，气味干态/湿态测试≤2级，禁用偶氮燃料含量未检出；软包饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性。\n2.海绵：GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，软硬适当，坐感舒适，加弹性好，防潮防污易清洁，皮面柔软舒适透气性强光泽度好，富于韧性。\n3.内框架：依据人体工程学原理设计，内框采用实木做为框架（无死结，无腐朽、无水花、无毛刺)含水率小于12%以内，材质坚硬刚性强，承托力达500kg，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐，防虫，防潮。                                                                     4.五金：采用优质弹簧，回弹性好，全部采用防腐防锈处理。\n5.绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量未检出。\n6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。","个",{"v":10,"d":"10.0"}]
[7,"双人沙发","1.面料：采用优质皮革，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GBT 16799-2018 《家具用皮革》要求标准，气味干态/湿态测试≤2级，禁用偶氮燃料含量未检出；软包饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性。\n2.海绵：GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，软硬适当，坐感舒适，加弹性好，防潮防污易清洁，皮面柔软舒适透气性强光泽度好，富于韧性。\n3.内框架：依据人体工程学原理设计，内框采用实木做为框架（无死结，无腐朽、无水花、无毛刺)含水率小于12%以内，材质坚硬刚性强，承托力达500kg，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐，防虫，防潮。                                                                     4.五金：采用优质弹簧，回弹性好，全部采用防腐防锈处理。\n5.绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量未检出。                           \n6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。                                \n7、尺寸：1600*800*700mm","组",{"v":10,"d":"10.0"}]
[8,"经理及小办公室定制书柜","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                              \n6、尺寸：1500*2400*350mm","组",{"v":12,"d":"12.0"}]
[9,"办公区定制装饰柜","1、基材：采用E1级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；\n2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准；\n3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线；\n4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；                                      5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认；                               6、尺寸：800*2400*380mm","组",{"v":44,"d":"44.0"}]
[10,"洽谈区休闲桌椅","1、台面为15mm厚灰色岩板台面，灰色方钢金属支架；                                                                                                             2、台面石材及支架颜色需经设计师及甲方确认。                                3、尺寸：800*800*750mm                     \n4、布艺休闲椅，常规尺寸，金属支架","组",{"v":1,"d":"1.0"}]
["三","总价"]
["注：1、全费用综合单价和合价主要包括（但不限于）： 货物价格（含配套辅材，备品备件、专用工具、技术资料等）、包装费、运输费、保险费、上下货力资费、安装布置费、现场措施费、调试费、验收检测费、质保期内的售后服务费、保洁费、管理费、措施费、规费、利润、税金【投标报价时统一按13%计取并分摊至综合单价中，结算时按实际开票税率结算】、市场风险及国家政策性调整风险、不可预见费及验收合格交付使用前发生的所有费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。\n2、表中的名称、规格、技术参数、单位、数量，投标人投标时不得作任何变动，如有疑问，须在提问截止时间前提出，由招标人统一修改。\n3、表中图片仅作参考，投标人应按照投标报价表中的规格、材质和工艺来生产，家具式样、颜色、五金件的款式最终由招标人确认（价格不因此作调整），招标人保留调整颜色的权利，最终以招标人选定的颜色进行供货，且中标价格不因颜色变化而调整。                                                                                                                                                  \n4、具体尺寸以现场实际测量为准，中标单价不因此调整。\n5、招标人保留采购货物变更的权利。"]
[null,null,"投标人(公章)：                                                                                 "]
[null,null,"                                     法定代表人或委托代理人（签字或印章）：                                   "]
[null,null,"                                                            日 期：                    年                        月                    日"]